ООО «ВСП74»
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на подбор и изготовление тупиковых упоров рельсовых крановых путей
Заполните опросный лист и отправьте на zakaz@vsp74.ru — подберём упоры из наличия или рассчитаем изготовление по ГОСТ Р 70359-2022 и пришлём коммерческое предложение. Упоры поставляются с паспортом.
Если какой-то параметр неизвестен — оставьте поле пустым и приложите паспорт крана: недостающие данные уточним сами. Тип упора определяет изготовитель крана (ГОСТ Р 70359-2022, п. 10.2).
	1. ЗАКАЗЧИК

	1
	Организация, ИНН
	

	2
	Контактное лицо, должность
	

	3
	Телефон, e-mail
	

	4
	Объект (адрес установки крана)
При необходимости — для расчёта доставки
	

	2. КРАН (приложение А ГОСТ Р 70359-2022)

	5
	Марка крана, изготовитель, заводской номер, исполнение
Из паспорта крана
	

	6
	Тип крана и условия работы
	☐ мостовой  ☐ козловой  ☐ башенный  ☐ портальный  ☐ кран-балка / таль  ☐ другой: ____    ☐ в помещении  ☐ под навесом  ☐ открытая площадка

	7
	Грузоподъёмность, т / масса крана, т
Из паспорта крана
	

	8
	Скорость передвижения крана, м/с
Есть ли средства автоматической остановки (концевой выключатель, линейка):
	☐ да  ☐ нет

	9
	Нагрузка от ходового колеса на рельс, кН; диаметр колеса, мм
Из паспорта крана
	

	10
	Расстояние от головки рельса до центра буфера крана, мм
Из паспорта или замер на кране; тип буфера (резина, пружина, гидро)
	

	3. ПУТЬ И МЕСТО УСТАНОВКИ

	11
	Тип рельса
	☐ КР70  ☐ КР80  ☐ КР100  ☐ КР120  ☐ КР140  ☐ Р43  ☐ Р50  ☐ Р65  ☐ другой:

	12
	Пролёт (колея) крана, мм; длина рабочей зоны, м
	

	13
	Опорный элемент в месте упора
	☐ стальная подкрановая балка  ☐ ж/б балка  ☐ плита БРП/БРК  ☐ полушпала  ☐ другое:

	14
	Способ крепления упора
	☐ на рельс  ☐ на подкрановую балку / опорный элемент  ☐ по рекомендации ВСП74

	15
	Свободная высота над краном в зоне упора, мм
До потолка, ферм или крана верхнего яруса (безударный упор в помещении — от 1000 мм)
	

	16
	Ограничения: уклон пути, ветер, стыки рядом с местом упора
	

	4. ЗАКАЗ

	17
	Тип упора
	☐ ударный  ☐ безударный  ☐ комбинированный  ☐ по паспорту крана — подберите

	18
	Количество, шт.
Комплект на путь из двух нитей — 4 шт.
	

	19
	Изготовление
	☐ из наличия  ☐ по нашему чертежу  ☐ по чертежу заказчика (приложить)

	20
	Окраска
	☐ грунт  ☐ сигнальная (красная)  ☐ иная:

	21
	Желаемый срок поставки, условия доставки
	

	22
	Прилагаю
	☐ паспорт / руководство по эксплуатации крана  ☐ проект пути  ☐ чертежи опорных элементов  ☐ листы ППР  ☐ фото места установки


Дата заполнения: ____________    Подпись / ФИО: ______________________________
Состав опросного листа соответствует требованиям к техническому заданию на тупиковые упоры (ГОСТ Р 70359-2022, приложение А). Данные используются только для расчёта и подготовки предложения.
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